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معمل حاسب آلى (1)
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الموقــــع: مبنى شئون الطلبة – الدور الثانى
محتوياته: 30 جهاز كمبيوتر حديث
بيان بالاجهزة الموجودة بالمعمل:

	اسم الجهاز
	المواصفات
	العدد

	Personal Computer
	- CPU: intel core i5, 2.37 GHz
- RAM: 4 GB
- H.D.D: 500 GB
	30



بيان بالمقررات التي يخدمها المعمل:
· ELC221: Computer Programming
· HUM111: Technical Report Writing.
· ELC321: Data Structure & Algorithms.
· ELC421: Software Engineering.
· ELE241: Microprocessors & Applications.

معمل حاسب آلى (2)
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الموقــــع: مبنى الادارة – الدور الثالث
محتوياته: 30 جهاز كمبيوتر حديث
بيان بالاجهزة الموجودة بالمعمل:

	اسم الجهاز
	المواصفات
	العدد

	Personal Computer
	- CPU: intel core i7, 2.37 GHz
- RAM: 4 GB
- H.D.D: 500 GB
	28



بيان بالمقررات التي يخدمها المعمل:
· HUM081: Computer Skills.
· ELC251: Modeling & Simulation of Engineering Systems.
· ELC361: Automatic Control.
· ELC411: Operating Systems.
· ELC471: Artificial Intelligence & its applications.
· ELC423: Advanced Programming Techniques.


معمل الدوائر الكهربية والقياسات
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الموقع: مبنى شئون الطلبة – الدور الأرضى
محتوياته: عدد من أجهزة الإختبارات
بيان بالاجهزة الموجودة بالمعمل:

	اسم الجهاز
	المواصفات
	العدد

	Avometer
	Avometer
	10

	Analogue Oscilloscope
	Analogue Oscilloscope
	6

	Digital Oscilloscope
	Digital Oscilloscope
	2

	Power Supply
	30 Vdc Power Supply
	4

	Electronic Circuits Kit
	Electronic Circuits Kit
	3

	Electronic Components
	Resistors, Capacitors, and Inductors with different Values
	Many



بيان بالمقررات التي يخدمها المعمل:
· ELP112: Electrical Circuits (1).
· ELP113: Electrical Circuits (2).
· ELP114: Electrical Measurements & Testing.


معمل الالكترونيات والأنظمة المدمجة

 
الموقع: مبنى شئون الطلبة – الدور الاول
محتوياته: عدد من أجهزة الإختبارات
بيان بالاجهزة الموجودة بالمعمل:

	اسم الجهاز
	المواصفات
	العدد

	Digital Avometer
	Model  : UT39A
Dc voltage 200mv/2v/20v/200v/1000v.
Ac voltage 2v/20v/200v/750v.
Max display , Manual range , Diode test , Buzzer continuity , Transistor , Data hold , Auto power off , Low battery indication , input protection , input impedance around 10MΩ
	5

	Function /Arbitrary Waveform Generator 
	Model  : UTG962E
Maximum waveform frequency of 60MHz.
Sample Rate: 200MSa/s.
Vertical Resolution:14 bit.
Number of Channels: 2.
Kind of display used :"LCD TFT 4,3 ".
Kind of modulation : AM, FM, FSK, PM.
Waveforms: arbitrary, DC, impulse, noise, ramp, sinusoidal, square.
	5

	Digital Storage Oscilloscope
	Model  : UTD2052CL+
Bandwidth: 50MHz
Number of Channels: 2.
Sample Rate: 500MSa/s.
Memory record length: 25kpts.
Trigger: alternative, falling-edge, impulse width, rising-edge.
Time base: 5n…50s/div.
Interface:  USB.
Measuring instrument features: automatic measurement of many parameters.
	5

	DC Power Supply
	Model  : UTP1310
Adjustable voltage: 0-32V.
Max. output current: 0-10.0A .
LED display: 4 digits .
	5

	Computer
	CPU: intel Core i5.
Ram: 16GB.
Hard: ssd 128GB & hdd 500GB.
	6

	IDL-800A Digital Lab

	Solderless breadboard : AD-200.
DC power supply Variable DC power :
 - Positive output voltage : 0 ~ +15V ±10%
 - Negative output voltage : 0 ~ -15V ±10%
 - Maximum output current : 300 mA.
Fixed power supply :
 - Positive output voltage : +5V ±10%
 - Maximum output current : 1 Amp.
 - Line regulation : < 50mV.
 - Load regulation : < 100mV.
 - Negative output voltage : -5V ±10%
 - Maximum output current : 100mA
Digital voltmeter :
 -  3 1⁄2 Digits LED display.
 - 4 Ranges: 0 ~ 199.9V full scale  
                  0 ~ 19.99V full scale
                  0 ~ 1.999V full scale
                  0 ~ 199.9mV full scale  :  
  Ιnput impedance : 10MΩ for any range.  
Universal counter, Two digits of 7 segment LED display, Four point tip / banana socket / BNC socket exchange adapters, Eight buffered LED display, Eight data switches, Two function switches, Two pulse switches.
	4

	Arduino
	· Microcontroller: ATmega328P , Operating Voltage: 5V .
· Input Voltage (recommended): 7-12V , Inout voltage (limit): 6-20V .
· Digital I/O Pins: 14 (of which 6 provide PWM output) , PWM Digital I/O Pins: 6 , Analog Input Pins: 6 .
· DC Current per I/O Pin: 20 mA , DC current for 3.3V Pin: 50 mA .
· Flash Memory: 32 KB (ATmega328P) of which 0.5 KB used by bootloader , SRAM: 2 KB (ATmega328P) .
· EEPROM: 1 KB (ATmega328P) .
· Clock Speed: 16 MHz, LED_BUILTIN: 13.
	5

	Electronic Circuits Kit
	· Electronic Circuits Kit
	3

	Electronic Components
	Resistors, Capacitors, and Inductors with different Values
	Many



بيان بالمقررات التي يخدمها المعمل:

·  ELE 222: Electronic Devices.
· ELE 322: Electronics  Engineering.
· ELP 361: Power Electronics .
· ELE 221: Digital & Logic Circuits.


[bookmark: _GoBack]معمل الاتصالات


الموقع: مبنى شئون الطلبة – الدور الاول
محتوياته: عدد من أجهزة الحاسب الألى لعمل محاكاه لتجارب الاتصالات
بيان بالاجهزة الموجودة بالمعمل:
	اسم الجهاز
	المواصفات
	العدد

	Personal Computer
	- CPU: intel core i5, 2.37 GHz
- RAM: 4 GB
- H.D.D: 500 GB
	6



بيان بالمقررات التي يخدمها المعمل:

· Electrical communication
· Digital communication system
· Signal Analysis
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